附件1：
威宁自治县人民医院新生儿科增设空调机组采购报价表
	风冷模块机中央空调部分

	一、设备部分

	序号
	设备名称
	设备规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	 风机盘管带回风箱 
	 FP-136WA 
	10
	台
	
	
	

	2
	 风机盘管带回风箱 
	 FP-170WA 
	2
	台
	
	
	

	3
	 风冷模块机组（带4G模块云平台操作） 
	 LSRFM135/CN1 
	1
	台
	
	
	

	4
	主机控制器
	MKJFJ
	1
	台
	
	
	

	设备部分合计
	
	
	
	
	

	二、安装部分

	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	空调循环泵
	流量：100m³/h；扬程：36米
	2
	台
	
	
	国标

	2
	蝶阀
	DN65
	4
	个
	
	
	国标

	3
	蝶阀
	DN125
	4
	个
	
	
	国标

	4
	Y型过滤器
	DN125
	2
	个
	
	
	国标

	5
	止回阀
	DN125
	2
	个
	
	
	国标

	6
	橡胶软接头
	DN65
	4
	个
	
	
	国标

	7
	橡胶软接头
	DN125
	4
	个
	
	
	国标

	8
	不锈钢软接管
	DN20
	24
	条
	
	
	国标

	9
	铜闸阀
	DN20
	24
	个
	
	
	国标

	10
	空调控制器
	86型
	12
	个
	
	
	国标

	11
	压力表
	0-1.6MPa
	2
	套
	
	
	国标

	12
	温度计
	0-100℃
	2
	套
	
	
	国标

	13
	自动排气阀
	DN20
	2
	个
	
	
	国标

	14
	球阀
	DN20
	2
	个
	
	
	国标

	15
	排污闸阀
	DN32
	2
	个
	
	
	国标

	16
	镀锌钢管
	DN20
	96
	米
	
	
	国标

	17
	焊接钢管
	DN65
	30
	米
	
	
	国标

	18
	焊接钢管
	DN125
	20
	米
	
	
	国标

	19
	水管保温管
	厚度：20mm~30mm
	1
	m³
	
	
	国标

	20
	U-PVC冷凝水管（含10mm厚保温管）
	φ25-φ50
	120
	米
	
	
	中财/联塑

	21
	线控器控制线
	RVVP7*0.75mm2
	120
	米
	
	
	中航/渝丰

	22
	PVC线管
	φ16
	120
	米
	
	
	联塑/中财

	23
	单面彩钢风管
	/
	110
	㎡
	
	
	国标

	24
	风口
	/
	24
	个
	
	
	ABS材质

	25
	帆布软接
	/
	24
	㎡
	
	
	国标

	26
	管道支吊架
	综合型钢
	200
	kg
	
	
	国标

	27
	吊杆
	φ8~12
	150
	米
	
	
	国标

	28
	辅材
	胶水、焊条、麻丝、木托、螺丝等
	1
	项
	
	
	国标

	29
	主机钢结构基础
	10#
	25
	米
	
	
	国标

	30
	主电缆
	YJV4*35+1*16
	150
	米
	
	
	

	31
	主电缆
	YJV4*25+1*16
	20
	米
	
	
	

	32
	配电箱
	空调主机及水泵控制
	1
	台
	
	
	

	33
	吊装费
	60米高且屋面有光伏板
	1
	项
	
	
	

	34
	主机安装人工费
	/
	1
	台
	
	
	

	35
	室内机安装人工费
	/
	12
	台
	
	
	

	36
	运输费
	/
	1
	项
	
	
	

	安装部分合计
	
	
	
	
	

	工程总造价
	小写
	
	

	
	大写
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